**附件3**

**服务采购需求**

|  |
| --- |
| **一、物品参数需求** |
| **序号** | **采购服务名称** | **参考** | **数量****单位** | **项目要求及服务参数需求** |
| 1 | 2025年中医药大学医疗废物委托处置服务 |  |  | 项目处置主要分仙葫校区与明秀校区两个校区的医疗废物产出，大概约年产19吨。 |
| 二、商务需求 |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限 ：合同签订之日起7个工作日内。2、服务地点：广西中医药大学仙葫校区、明秀校区。 |
| 付款条件 | 合同约定时间完成任务，采购人在完成上月服务后7个工作日内凭服务商开具的上月发票以及相应条款凭证，支付服务费用。 |
| **三、其他要求** |
|  | **1. 服务内容和要求**医疗废物的采购需求首先明确了服务的内容和要求。供应商需要按照采购人规定的时间和路线，将一定区域内的医疗废物安全收集运输到指定位置。在这个过程中，供应商必须严格遵循国家医废运输相关法律法规和地方行业规章，确保医疗废物的收集、贮存、交接、运输、处置全过程的智能化管理。此外，供应商还需要利用信息化手段提供医废转运信息和数据，保证转移联单内容和服务过程中信息的准确性和真实性**[1](http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/sdgp2014/api/file/2024/03/15/861db880-0e68-4af4-b73d-88419366a48a.pdf/%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82.pdf%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.sou.com/search/_blank)**。**2. 转运和车辆要求**医疗废物的转运部分要求转运人员必须经过相关法律、专业技术、安全防护和安全管理等方面的培训。转运交接必须有交接登记，实行双签字制度，所有原始交接资料妥善保存5年。医疗废物集中收运处置单位需要核实医疗废物的种类、数量、标识等，检查外包装是否完好。运送工作结束后，要对运送工具和车辆及时进行清洁、消毒并留有洗消记录。转运车辆需要配备密闭厢型车，车厢内部应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，并经防渗处理，防止渗漏。车辆还应配备车载定位系统和可视监控系统，车内应配备相应的应急处理器材和安全消毒防护设备。**3. 运营服务要求**运营服务要求包括配备合格的驾驶员和医废收集人员，定期进行相关操作人员的医疗废物运输相关培训。相关工作人员应按要求统一着装，配备防护服、口罩、劳保鞋、一次性手套、消毒液等防护用品。医废收集人员应在小型医疗机构现场核实医疗废物并确认称重后，如实填写《危险废物转移联单》中的相关内容并签字确认。供应商应当制定医疗废物转运应急预案，配备应急预备救援人员和车辆、必要的应急救援器材和设备**[1](http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/sdgp2014/api/file/2024/03/15/861db880-0e68-4af4-b73d-88419366a48a.pdf/%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82.pdf%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.sou.com/search/_blank)**。**4. 管理和技术要求**供应商需要建立一套医疗机构分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的医疗废弃物管理系统，充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。供应商还要利用信息化手段提供医废转运信息和数据，及时反馈业务进展情况，保证转移联单内容和服务过程中信息的准确性和真实性**[1](http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/sdgp2014/api/file/2024/03/15/861db880-0e68-4af4-b73d-88419366a48a.pdf/%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82.pdf%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.sou.com/search/_blank)**。**5. 法律和资质要求**供应商必须具备环保部门颁发的危险废物经营许可证，保证进行医疗废物处置的场所是环保部门特许，且具备先进的处置设备和烟气净化系统的规范化危险废物集中处置场。投标方还应指定专人负责医疗废物交接工作，对移交的医疗废物进行核实后填写《危险废物转移联单》，按时上报环保部门存档，资料存档时间至少5年**[2](https://zb.zhaobiao.cn/bidding_v_128082863.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.sou.com/search/_blank)**。 |